Тема: ВИДЫ РУЧНЫХ ШВОВ

Задачи:

- научить технике выполнения ручных швов;

- развивать усидчивость, аккуратность в работе.

Оборудование: нитки, иголки; лоскуты хлопчатобумаж­ной ткани; образцы швов.

Ход занятий

I. Организационный момент: приветствие учащихся, провер-
ка посещаемости и готовности к занятию, назначение дежурных.

II. Знакомство с ручными швами, применяемыми при
изготовлении игрушек.

Педагог. Ребята, изготовление игрушек - это кропотливый ручной труд, требующий от вас аккуратности, усидчивости, творческого настроя. Внешний вид игрушки во многом зависи от качества выполненного шва. Я хочу познакомить вас с раз личными видами швов, которые мы будем применять в работе Это такие швы, как: -назад иголку;

* петельный;
* через край;
* потайной.

III. Практическая часть занятий.

Шов «назад иголку». Этим швом сшиваются внутренние контуры детали. Стежки должны быть маленькими, так как и наши игрушки по размеру небольшие.

Сшивать детали нужно крепко, подтягивая стежки **(рис. 1).** Чтобы проверить сшитые детали на крепость стежков, потяните их в разные стороны; между ними не должно быть зазоров, в противном случае игрушка при набивке «разъедется».



 Рис. 1

Петельный шов в равной степени может быть использован и как отделочный, декоративный, и как скрепляющий. Таким швом обрабатывают сыпучие ткани (см. рис. 2).

Шов «через край». Обычно применяется для сшивания ме-|0ВЫХ деталей (из искусственного меха). Этот шов должен быть крепким (рис. 3).

 Рис.3

Такой же шов, только редкий **(см. рис.4, а, б, в),** ис­пользуется для стягивания краев заготовок и при изготовлении некоторых деталей. Это шарики, фасолинки, а также картонные детали, которые необходимо обтянуть тканью.

Стежки должны быть небольшими, 2-3 мм от края, чтобы не исказить деталь. Нитка служит в качестве регулирующей осно­вы при стягивании и закрепляется после того, как заготовка примет нужную форму **(см. рис. 4, в).**

Если по какой-то причине ткань не стягивается, значит, нит­ка где-то завязалась узелком. В подобных случаях лучше рас­пустить шов и всю операцию проделать заново.



Потайной шов годится для сшивания таких деталей, в кото­рых необходимо убрать (спрятать) все стежки и узелки (рис. 5).

IV. Подведение итогов.